oTDEL wY^ISLITELXNYH sISTEM

dIREKTORU piqf w.a. nAZARENKO

pROGNOZ

PO IZMENENI@ POTREBNOSTEJ piqf WO WNE[NEM KOMPX@TERNOM SETEWOM TRAFIKE W PERIOD 1996-2000 GODY

13 MAQ 1996

1 pREDUWEDOMLENIE

dANNYJ DOKUMENT SOSTAWLEN PO PROSXBE ZAM. DIREKTORA piqf a.g. kRIW[I^A. nA SOSTA- WLENIE DOKUMENTA BYLO OTWEDENO 10 DNEJ.

pROGNOZ PODGOTOWLEN W PREDPOLOVENII, ^TO W BLIVAJ[IE PQTX LET SOSTOQNIE iNSTITU- TA NE IZMENITSQ DRAMATI^ESKIM OBRAZOM I NE PEREMENQTSQ OSNOWNYE CELI iNSTITUTA KAK NAU^NOGO U^REVDENIQ.

pREDPOLAGAETSQ TAKVE, ^TO RUKOWODSTWO INSTITUTA BUDET WSQ^ESKI POO]RQTX ISPOLXZO- WANIE mIROWOGO iNFORMACIONNOGO pROSTRANSTWA (KOROTKO - iNTERNET) NAU^NYMI SOTRUD- NIKAMI iNSTITUTA.

2 tEKU]EE SOSTOQNIE WNE[NEGO SETEWOGO TRAFIKA iN- STITUTA

w NASTOQ]EE WREMQ piqf POLXZUETSQ SPUTNIKOWYM SETEWYM DUPLEKSNYM KANALOM S PRO- PUSKNOJ SPOSOBNOSTX@ 64 Kbit/sec W OBOIH NAPRAWLENIQH. sPUTNIKOWYJ KANAL UPIRAETSQ W DESY (Hamburg, Germany).

wSE oTDELENIQ iNSTITUTA IME@T DOSTUP K DANNOMU KANALU. rEALXNOE ISPOLXZOWANIE KANALA MOVNO UWIDETX NA SLEDU]IH www STRANICAH:

ffl "http://www.pnpi.spb.ru/router-stats/index.html" - NA[A STATISTIKA, KOTORAQ PODS^I-

TYWAETSQ NA NA[EM MAR[RUTIZATORE CISCO W piqf;

ffl "http://www.radio-msu.net/ art/maps/pnpi.shtml" - STATISTIKA PO NA[EMU INSTITU-

TU, KOTORAQ PODS^ITYWAETSQ NEZAWISIMO OT NAS SOTRUDNIKAMI LABORATORII rADIOmgu.

iZ “TOJ STATISTIKI MY MOVEM OPREDELITX, ^TO W MARTE I APRELE 1996 GODA SREDNQQ ZAGRUZKA KANALA SWQZI SOSTAWILA PRIMERNO 5 Kbit/sec NA PEREDA^U IZ iNSTITUTA I OKOLO

20 Kbit/sec NA PRIEM INFORMACII W iNSTITUT. iNYMI SLOWAMI, KANAL ZAGRUVEN NA WYHOD

PRIMERNO NA 5/64 OT MAKSIMALXNO WOZMOVNYH ZNA^ENIJ I NA WHOD - PRIMERNO NA 20/64 OT MAKSIMALXNO WOZMOVNYH ZNA^ENIJ. eSTESTWENNO, ^TO PIKOWYE ZNA^ENIQ ZAMETNO PREWY[A- @T SREDNIE ZAGRUZKI I DOHODQT DO 60/64 NA WWOD INFORMACII W iNSTITUT I DO TAKIH VE ZNA^ENIJ NA PEREDA^U INFORMACII IZ INSTITUTA. oB]IJ OB˙EM PEREDAWAEMOJ INFORMACII W DENX (W OBOIH NAPRAWLENIQH) SOSTAWLQET OT 200 MB DO 500 MB. w SREDNEM 60-80% OB]EGO OB˙EMA - “TO POTOK W iNSTITUT I 40-20% - POTOK IZ iNSTITUTA. 85-95% WHODNOGO TRAFIKA - “TO ZARUBEVNYJ TRAFIK (eWROPA I aMERIKA).

2.1 tEHNI^ESKOE ZAME^ANIE

wY[EPRIWEDENNYE ZNA^ENIQ INSTITUTSKOGO TRAFIKA OTRAVA@T SREDNIE ZAGRUZKI. eSLI PRIWESTI “TI ZNA^ENIQ K RABO^IM DNQM I RABO^IM ^ASAM, TO TRAFIK NADO KAK MINIMUM UDWOITX. tAKIM OBRAZOM, SLEDUET IMETX W WIDU, ^TO W RABO^IE DNI W DNEWNOE WREMQ (S 9.00 DO 18.00) SREDNIJ TRAFIK NA WHOD SOSTAWLQET OKOLO 40 Kbit/sec, A NA WYHOD - OKOLO 10

Kbit/sec I BOLEE.

3 pROGNOZ POTREBNOSTEJ W SETEWOM TRAFIKE

3.1 oSNOWNYE PREDPOSYLKI ROSTA POTREBNOSTI W SETEWOM TRAFI- KE ffl rOST ^ISLA KOMPX@TEROW I KAK SLEDSTWIE - ^ISLA POTREBITELEJ INFORMACII IZ iN- TERNET (OVIDAEMYJ MAKSIMUM - PRAKTI^ESKI WSE NAU^NYE SOTRUDNIKI I NEKOTORAQ ^ASTX INVENEROW - DO 1/3).

ffl pRODOLVA@]AQSQ INTEGRACIQ iNSTITUTA W mIROWOE iNFORMACIONNOE pROSTRANSTWO, KOTOROE PROQWLQETSQ DWOQKO: W ROSTE OB˙EMA PUBLIKACIJ I DRUGIH MATERIALOW W “LEK- TRONNOJ FORME DOSTUPNYH W piqf, KOTORYE INTERESNY DLQ WNE[NEGO MIRA S ODNOJ STORONY I ROSTE OB˙EMA INFORMACII POTREBLQEMOGO iNSTITUTOM IZ WNE[NEGO MIRA - S DRUGOJ.

ffl rOST ^ISLA WIDOW INFORMACII W KOMPX@TERNYH SETQH (AUDIO, WIDEO, etc.) I KAK RE- ZULXTAT - ROST, W ^ASTNOSTI, ^ISLA AUDIO KONFERENCIJ ^EREZ KOMPX@TERNU@ SETX. sPRAWKA: ODNA AUDIO KONFERENCIQ TREBUET OKOLO 20 Kbit/sec.

ffl rOST SETEWYH WOZMOVNOSTEJ W eWROPE I MIRE.

ffl nALI^IE WNU[ITELXNOGO ^ISLA MEVDUNARODNYH PROEKTOW, W KOTORYE WOWLE^EN iN- STITUT, KOTOROE PREDPOLOVITELXNO BUDET RASTI I DALEE, ^TO DAET ROST OBMENA IN- FORMACIEJ WSEH WIDOW: “KSPERIMENTALXNYE DANNYE, GRAFIKI, ^ERTEVI, PUBLIKACII,

etc.

pRAKTI^ESKI TRUDNO RAZDELITX W PROGNOZE BUDU]IE POTREBNOSTI RAZLI^NYH oTDELE- NIJ, W ^ASTNOSTI IZ-ZA TRUDNOSTEJ PREDWIDENIQ POTREBNOSTEJ ROSTA TRAFIKA W RAZLI^NYH OBLASTQH ZNANIJ (“KSPERIMENTALXNAQ ATOMNAQ I QDERNAQ FIZIKA, USKORITELXNAQ I REAKTOR- NAQ TEHNIKA, TWERDOE TELO, TEORETI^ESKAQ FIZIKA, BIOLOGIQ, DRUGIE OTRASLI), PO KOTORYM

PROWODQTSQ ISSLEDOWANIQ W piqf. tRUDNOSTI TAKOGO PROGNOZA OBUSLOWLENY KAK KONKRET- NYMI ZADA^AMI RE[AEMYMI W piqf I STEPENX@ OSWOENIQ iNTERNET NAU^NYMI SOTRUD- NIKAMI iNSTITUTA, TAK I WYSOKOJ NEOPREDELENNOSTX@ OTNOSITELXNO WOZMOVNYH BUDU]IH ISSLEDOWANIJ.

3.2 pROGNOZ

pREDPOLAGAETSQ, ^TO DO KONCA 1996 GODA POTREBNOSTI INSTITUTA PREWYSQT W RABO^EE WREMQ EMKOSTX SU[ESTWU@]EGO KANALa PO MENX[EJ MERE NA WHOD.

pREDPOLAGAETSQ, ^TO W 1997 GODU REALXNYE POTREBNOSTI INSTITUTA SOSTAWQT 128

Kbit/sec. pRI “TOM, MOVNO PREDPOLAGATX, ^TO W 1997 GODU iNSTITUT BUDET UDOWLETWOREN

ASIMMETRI^NYM KANALOM: 128 Kbit/sec NA WHOD I 64 Kbit/sec - NA WYHOD.

w 1998 GODU POTREBUETSQ NE MENEE 256-512 Kbit/sec, W 1999 - 512-1024 Kbit/sec I 2048

Kbit/sec W 2000 GODU. kAKOWY BUDUT DALXNEJ[IE POTREBNOSTI (ZA GRANX@ WEKA) PREDWIDETX

AWTORU NASTOQ]EGO DOKUMENTA NE PREDSTAWLQETSQ WOZMOVNYM (MAJ 1996).

s GLUBOKIM UWAVENIEM a.e. –EWELX

tELEFON: +7(81271)385-40,

e-mail: shevel@pnpi.spb.ru